**ACO CityTop Bituplan f600 MK1**

Nabavka i ugradnja ACO ACO CityTop BITUPLAN samonivelišućeg šaht poklopac od livenog gvožda za klasu opterecenja D400 prema SRPS EN 124, svetli otvor f 605mm sa/bez otvora za ventilaciju. Ram za ugradnju u asfalt, visina 12-16cm sa adaptacionim prstenom, spoljasnji precnik 86cm, sa Powerpren uloškom protiv lupanja, neofarban. Tezina 81kg

 \_\_\_\_\_\_\_kom